Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коньково
от 03.12.2019 №15/2

**Адресный перечень дворовых территорий района Коньково для проведения работ по благоустройству в 2020 году за счет средств стимулирования управ районов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Район** | **Адрес** | **Вид работ** | **Объем** | **Сумма тыс.руб.** |
| **1** | **Коньково** | Миклухо-Маклая ул..32, к.1 | Устройство АБП (тротуары, ДТС ) | 350 кв.м. | 758,34 |
| Устройство покрытия из искусственной травы длина ворса(40 мм.) | 208 кв.м. | 422,40 |
| Установка на детских площадках МАФ :1)Домик солнышко с горкой 2050х2770х1490мм.2)Качалка на шарнире «Капля» 410х700х1240 мм.3)Столик для игры с песком2300х1300х800мм. | 3 шт. | 764,50 |
| Установка игровых городков (комплекс):1)Пятиугольный домик с горкой и сеткой ( 6640х2930х2530мм. , возраст от 3 до 7 лет) | 1 шт. | 1 520,47 |
| Установка МАФ (урны):высота 600мм.ширина 450 мм.глубина 440 мм. | 5 шт. | 59,15 |
| Установка МАФ (скамейки):высота 760 мм.длина от 1.5-3.0 м.ширина 780 мм. | 5 шт. | 301,36 |
| **ИТОГО** |  | **3 826,22** |
| **2** | **Коньково** | Островитянова ул. 32 | Устройство покрытия из искусственной травы длина ворса (40мм.) | 1 400 кв.м. | 2 686,17 |
| Установка на детских площадках МАФ:1)Батут 2х2х0.3 м.2)Качели трехсекционные 9400х1200х2600 мм3) карусель для двоих 360х2350х2350 мм. 4)качели «мама с ребенком» 2300х2500х1800 мм.5) Детская площадка с песочницей и горкой "роза"2950х3830х1360 мм.6) карусель «Полька» 1360х1360х955 мм.7)Качалка на пружине «Божья коровка» 4100 x 3450 x 2140 мм8)Качалка на пружине «Трактор»3060 x 2730 x 1920 мм9)Теннисный стол – 3 шт. 2.74х1.53х0.76 м. | 11 шт. | 4 793,05 |
| Установка игровых городков (комплекс) Стройка кольцо 4 сегмента ( 10 100х9 400х4 400 мм, возраст от 6-14 лет) | 1 шт. | 6 698,56 |
| Установка МАФ (урны):высота 600мм.ширина 450 мм.глубина 440 мм. | 11 шт. | 130,60 |
| Установка МАФ (скамейки):высота 760 мм.длина от 1.5-3.0 м.ширина 780 мм. | 11 шт. | 665,40 |
| ПСД на устройство опор освещения | 1 шт. | 150,0 |
| Установка опор наружного освещениявысота от 4м. до 5м.D нижней части от 108мм.-159 мм. | 12 шт. | 2 220,0 |
| Установка ограждения спортивных площадокВысота 6 м.Профильная труба сечение от 20х20до30х30мм.толщина от 2до4мм. | 120 м.п. | 4 233,04 |
| Ремонт существующих лестниц с устройством пандуса  | 5 шт. | 1 185,8 |
| **ИТОГО** |  | **22 762,62** |
| **3** | **Коньково** | Островитянова ул. 9 к.4 | Устройство покрытия из искусственной травы длина ворса (40мм.) | 400 кв.м. | 796,99 |
| Установка на детских площадках МАФ :1)Песочный дворик с горкой2)качели «мама с ребенком» 2300х2500х1800 мм.3) качели трехсекционные 9400х1200х2600 мм | 3 шт. | 3 521,87 |
| Установка игровых городков (комплекс):Игровой комплекс ПАРК-008. (6.80 х 5.20 х 6 м, возраст от 6-14 лет) | 1 шт. | 5 277,70 |
| Установка оборудования workout:1)Тройной каскад для отжиманий и подтягиваний;2)Рукоход классический двухуровневый;3)6 турников;4)Рукоход-змеевик,5)Шведская стенка,6)Брусья двойные для отжиманий разноуровневые;7)Лавка с упорами «Воркаут»;8)Кенгуру стандарт;9)Двойной треугольник. | 9 шт. | 701,52 |
| Установка МАФ (урны):высота 600мм.ширина 450 мм.глубина 440 мм. | 3 шт. | 35,78 |
| Установка МАФ (скамейки):высота 760 мм.длина от 1.5-3.0 м.ширина 780 мм. | 3 шт. | 182,31 |
| Ремонт существующих лестниц с устройством пандуса  | 2 шт. | 476,5 |
| **ИТОГО** |  | **10 992,67** |
| **4** | **Коньково** | Профсоюзная ул. 113 к.1, 113 к.2, 113 к.3, 115 к.1 | Устройство АБП ( t=4 мм) | 3 580 кв.м. | 7 724,20 |
| Устройство плиточного покрытия (100х200х6 мм.) | 750 кв.м. | 1 743,19 |
| Устройство покрытия из искусственной травы длина ворса (40мм.) | 2 080 кв.м. | 3 931,36 |
| Установка на детских площадках МАФ:1)Песочница кораблик6930х3530 мм.2)Качалка на пружине «Кабриолет» 970х480х820 мм. 3) Качели трехсекционные 9400х1200х2600 мм4) карусель для двоих 360х2350х2350 мм. 5) качели «мама с ребенком» 2300х2500х1800 мм.6) Батут2х2х0.3 м. 7) канатная карусель 3300x3300x3960мм.8) Теннисный стол 2.74х1.53х0.76 м.  | 9 шт. | 4 713,33 |
| Установка игровых городков (комплекс)1)Игровой комплекс «Барий» (7 570х6 930х3 410мм., возраст от 1-7 лет)2) «Лазалия орнаж» угловой (17 600х6 750х5 400 мм., возраст от 9-14 лет) | 2 шт. | 10 466,35 |
| Установка оборудования workout:1) Тренажер мв 7.62е 1310х1370х9802) Тренажер мв 7.63е 1660 х1700х16303) Тренажер мв 7.65е 1760х1660х16604) Тренажер мв 7.66е 1930х1610х12405) Тренажер мв 7.68е 2020х1340х14506) Тренажер мв 7.7е 1570х1680х12307) Тренажер мв 7.67е 2350 х1610х9908) Тренажер мв 7.64е 2310 х1600х12009) Тренажер мв 7.69е 2350 х1610х99010) Тренажер мв 7.70е 1570х1680х123011) Тренажер мв 7.81е 1850х1190х167012) Тренажер мв 7.82е 2045х1190х165613) Workout к-0014032х108х155014) Workout к-0023840х1416х265015) Workout к-0036456х1416х265016) Workout к-0093282х708х115017) Workout к-0151500х716х45018) Workout к-0236956х3224х265019) Workout к-0284350х716х125020) Workout к-0316956х3224х2650 | 20 шт. | 3 421,02 |
| Установка МАФ (урны):высота 600мм.ширина 450 мм.глубина 440 мм. | 23 шт. | 270,94 |
| Установка МАФ (скамейки):высота 760 мм.длина от 1.5-3.0 м.ширина 780 мм. | 23 шт. | 1 380,36 |
| ПСД на устройство опор освещения | 1 шт. | 150,0 |
| Установка опор наружного освещениявысота от 4м. до 5м.D нижней части от 108мм.-159 мм. | 42 шт. | 7 602,2 |
| Установка ограждения спортивных площадокВысота 6 м.Профильная труба сечение от 20х20до30х30мм.толщина от 2до4мм. | 120 м.п. | 4 199,82 |
| Ремонт существующих лестниц с устройством пандуса | 2 шт. | 470,6 |
| **ИТОГО** |  | **46 073,37** |
| **5** | **Коньково** | Профсоюзная ул. 115 к.2, 119 к.1, 119 к.2 | Устройство покрытия из искусственной травы длина ворса (40мм.) | 540 кв.м. | 1 070,01 |
| Установка на детских площадках МАФ:1)Столик для игры с песком2300х1300х800мм.2)Песочный дворик 6х4х3 м.3)качели «мама с ребенком» 2300х2500х1800 мм.4) качалка на пружине «Кабриолет» 970х480х820 5) Карета 1500х1300х1700мм.6) карусель «Полька» 1360х1360х955 мм. 7) карусель для двоих 360х2350х2350 мм. 8) качели трехсекционные 9400х1200х2600 мм.  | 9 шт. | 5 493,62 |
| Установка игровых городков (комплекс)Игровой комплекс «Halo Cubic»(6 680х4 600х5 370 мм., возраст от 9-14 лет) | 1 шт. | 13 558,76 |
| Установка МАФ (урны):высота 600мм.ширина 450 мм.глубина 440 мм. | 18 шт. | 215,62 |
| Установка МАФ (скамейки):высота 760 мм.длина от 1.5-3.0 м.ширина 780 мм. | 18 шт. | 1 098,55 |
| ПСД на устройство опор освещения | 1 шт. | 150,0 |
| Установка опор наружного освещениявысота от 4м. до 5м.D нижней части от 108мм.-159 мм. | 18 шт. | 3 330,0 |
| **ИТОГО** |  | **24 916,56** |
| **6** | **Коньково** | Введенского ул. 24 к.1 | Устройство АБП | 413 кв.м. | 901,73 |
| Устройство покрытия из искусственной травы длина ворса (40мм.) | 645 кв.м. | 1 265,54 |
| Установка на детских площадках МАФ:1)Качели трехсекционные 9400х1200х2600 мм2) карусель для двоих 360х2350х2350 мм. 3)качели «мама с ребенком» 2300х2500х1800 мм.4) Детская площадка с песочницей и горкой "роза"2950х3830х1360 мм.5) карусель «Полька» 1360х1360х955 мм.6) канатная карусель 3300x3300x3960мм.7) Качалка на шарнире «Капля» 410х700х1240 мм.8) Качалка на пружине «Божья коровка» 4100 x 3450 x 2140 мм | 9 шт. | 5 467,04 |
| Установка игровых городков (комплекс):Игровой комплекс ПАРК-008. (6.80 х 5.20 х 6 м, возраст от 6-14 лет) | 1 шт. | 5 274,61 |
| Установка МАФ (урны):высота 600мм.ширина 450 мм.глубина 440 мм. | 6 шт. | 71,53 |
| Установка МАФ (скамейки):высота 760 мм.длина от 1.5-3.0 м.ширина 780 мм. | 6 шт. | 364,41 |
| ПСД на устройство опор освещения | 1 шт. | 150,0 |
| Установка опор наружного освещениявысота от 4м. до 5м.D нижней части от 108мм.-159 мм. | 3 шт. | 435,70 |
| Установка ограждения спортивных площадокВысота 6 м.Профильная труба сечение от 20х20до30х30мм.толщина от 2до4мм. | 70 м.п. | 2 479,26 |
| **ИТОГО** |  | **16 409,82** |
| **ИТОГО** | **124 981,26** |